附件2 问题3,4中地面终端的地理位置（单位：千米）和子信道带宽（单位：kHz）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | X坐标 | Y坐标 | 子信道带宽 |
| 1 | 91.2 | 94.3 | 180 |
| 2 | 83.4 | 90.4 | 160 |
| 3 | 76.7 | 88.8 | 180 |
| 4 | 57.8 | 91.4 | 190 |
| 5 | 75.6 | 91.4 | 120 |
| 6 | 57.8 | 88 | 180 |
| 7 | 51.1 | 88.9 | 170 |
| 8 | 30 | 90.6 | 160 |
| 9 | 30 | 99.4 | 190 |
| 10 | 42.2 | 78.1 | 130 |
| 11 | 58.9 | 92.7 | 160 |
| 12 | 62.3 | 93.2 | 200 |
| 13 | 50 | 78.9 | 200 |
| 14 | 44.5 | 86.7 | 160 |
| 15 | 55.6 | 71.2 | 150 |
| 16 | 63.3 | 40.1 | 200 |
| 17 | 52.3 | 67.3 | 140 |
| 18 | 72.3 | 64.7 | 120 |
| 19 | 82.3 | 66 | 100 |
| 20 | 85.6 | 71.2 | 120 |
| 21 | 82.3 | 67.3 | 150 |
| 22 | 85.6 | 58.2 | 200 |
| 23 | 79 | 40.1 | 120 |
| 24 | 85.6 | 60.8 | 100 |
| 25 | 83.4 | 59.5 | 170 |
| 26 | 85.6 | 55.6 | 120 |
| 27 | 77.9 | 51.7 | 140 |
| 28 | 61.2 | 45.3 | 140 |
| 29 | 70.1 | 45.3 | 160 |
| 30 | 50 | 71.7 | 200 |
| 31 | 51.1 | 38.8 | 150 |
| 32 | 43.4 | 29.7 | 140 |
| 33 | 52.3 | 78.4 | 200 |
| 34 | 44.5 | 75.8 | 150 |
| 35 | 58.9 | 34.9 | 140 |
| 36 | 82.2 | 44.4 | 140 |
| 37 | 73.3 | 27.1 | 100 |
| 38 | 52.3 | 16.8 | 200 |
| 39 | 66 | 93.6 | 140 |
| 40 | 62.2 | 82.9 | 120 |
| 41 | 71.1 | 52.9 | 140 |
| 42 | 76.1 | 35.1 | 150 |
| 43 | 81.1 | 22 | 130 |
| 44 | 55.1 | 22 | 100 |
| 45 | 67 | 38.8 | 180 |
| 46 | 78.9 | 46.6 | 100 |
| 47 | 76.7 | 27.1 | 170 |
| 48 | 84.4 | 25.8 | 150 |
| 49 | 78.9 | 93.2 | 190 |
| 50 | 67.8 | 116.5 | 130 |
| 51 | 45.6 | 32.3 | 130 |
| 52 | 52.2 | 120.4 | 150 |
| 53 | 55.6 | 80.2 | 180 |
| 54 | 68.9 | 42.7 | 170 |
| 55 | 72.3 | 19.4 | 120 |
| 56 | 44.5 | 36 | 120 |
| 57 | 55.5 | 12.9 | 140 |
| 58 | 58.9 | 24.6 | 160 |
| 59 | 80.1 | 28.4 | 190 |
| 60 | 67.8 | 31 | 190 |
| 61 | 74.5 | 15.5 | 140 |
| 62 | 47.8 | 25.8 | 180 |
| 63 | 91.2 | 124.3 | 120 |
| 64 | 74.5 | 46.6 | 110 |
| 65 | 57.7 | 38.8 | 180 |
| 66 | 53.3 | 65.9 | 160 |
| 67 | 57.8 | 27.1 | 100 |
| 68 | 81.1 | 48.8 | 170 |
| 69 | 66.5 | 38.8 | 110 |
| 70 | 78.9 | 42.9 | 170 |
| 71 | 60 | 53 | 170 |
| 72 | 74.4 | 35.7 | 170 |