1列车基本参数

|  |  |
| --- | --- |
| 列车长度（米） | 115 |
| 列车重量（吨） | 194.295 |
| 列车最大运行速度（公里/小时） | 80 |
| 列车基本阻力参数A | 2.031 |
| 列车基本阻力参数B | 0.0622 |
| 列车基本阻力参数C | 0.001807 |
| 最大加速度（米/秒2） | 1 |
| 最大减速度（米/秒2） | 1 |
| 最小停站时间Dmin（秒） | 30 |
| 最大停站时间Dmax（秒） | 45 |
| 最小发车时间Dmin（分） | 2 |
| 最大发车时间Dmax（分） | 11 |
| 第一列列车和最后一列列车的发车间隔T0（分） | 900 |

2 牵引/制动特性曲线表示如下：

最大牵引力（kN）

最大制动力（kN）

其中， v为列车速度（km/h）